요업 업종 감축 경로

요업업종 : 일반도자기, 가정용 및 장식용 도자기, 위생용 도자기, 산업용 도자기, 기타일반도자기

구조용 정형내화제품, 기타 내화요업제품, 구조용 비내화 요업제품, 점토벽돌 블록 및 유사

비내화 요업제품, 타일 및 유사 비내화 요업제품

* BAU(배출량 전망치)는 이미 고정값,

* 연도별 감축률을 작성해 주세요

단위 : 천톤 CO2 eq.

구분	2015년	2020년	2025년	2030년
BAU (배출량전망치)	1,838	1,708	1,467	1,251
감축률	최소 0.5%이상 작성	?	?	최소7% ~ 최대 15%에서 작성

① 온실가스 감축기술(작성예시)

분야	기술명	설명	도입 시기(년)	반영여부	고려사항
소성 가마	경량 고온 소성로	세라믹 화이버 단열재를 이용하여 단열 효율을 극대화하고 Pulse/pause 가열방식에 의해 26%까지의 연료소비 절감 효과를 얻을 수 있는 기술	‘20	O
	마이크로파-가스 하이브리드 소성	마이크로파 가열과 가스(혹은 전기)가열 기술을 복합적 으로 이용하는 기술로서 생산물의 초기 가열 단계에서 마이크로파 가열을 이용함으로써 가스/전기 비율에 따라 35%의 에너지 절감이 가능한 기술	‘25	X
	고효율 터널 가마	터널 가마는 Top-firing 방식과 Low- mass Kiln Car를 적용하여 에너지절감과 획기적인 생산량 증가를 달성하는 기술	‘20	X

②  추가 감축기술 - 작성해 주세요!!

분야	기술명	설명	도입 시기(년)	고려사항

③ 온실가스 감축정책

제2차 에너지 기본계획 및 제 7차 전력수급계획에서 산업부문의 에너지, 전력 수요 관리를 위해  반영된 정책수단

< 감축 정책 >  - 작성예시

정책명	주요 정책 내용
목표관리 (배출권 거래제)	○ 목표관리제 및 2020년 온시락스 감축목표(BAU대비)를 기준으로 각 업종은 에너지소비 및온실가스 배출 감축 ○ 2020년 이후 2030년까지는 이저의 감축추이를 50% 낮추어 온실가스 감축 ○ 목표관리제 관리업체의 의무이행 MRV체계 및 지원 강화를 통해 온실가스 감축 성과 도출
중소기업 온실가스 감축지원	○ 목표관리제 및 배출권거래제의 대상은 되지 않는 중소기업은 정부의 지원 및 인세티브 확대를 통해 대기업 에너지 절감률의 50%를 달성
고효율 기자재 인증 및 보급확대 지원	○ 고효율 기자재 보급을 위한 지원확대로, 산업부문 생산과정에서의 에너지 효율을 2030년까지 5% 향상
프리미엄 전동기(IE3) 의무화	○ 프리미엄 전동기(IE3) 생산 및 판매 의무화(2015년) 시행 ○ 프리미엄 전동기는 일반 전동기보다 약 7%, 고효율 전동기보다 약 2% 효율 높음
FEMS 보급확대 (7차전력수급)	○ 계약전력 300kW이상 산업용 고객을 대상으로 FEMS보급 확대 ○ 일정규모 이상 공장설치 의무화, EMS 설치시 진단의무 면제 등 ○ FEMS 도입에 따른 전기절감 7% 적용 ○ 수용가 정책보급 목표율 20%

< 추가 정책 >  - 작성해주세요!!

정책명	주요 정책 내용

□ 감축 잠재량 선정

< 감축기술 >　 - 작성해주세요!!

구분	감축잠재량 (천톤 CO2)
	2015년	2020년	2025년	2030년
경량 고온 소성로	?	?	?	?
?	?	?	?	?
?	?	?	?	?
합계

< 감축정책 >　 - 작성해주세요!!

구분	감축잠재량 (천톤 CO2)
	2015년	2020년	2025년	2030년
목표관리 (배출권 거래제)	?	?	?	?
중소기업 온실가스 감축지원	?	?	?	?
고효율 기자재 인증 및 보급확대 지원	?	?	?	?
프리미엄 전동기(IE3) 의무화	?	?	?	?
FEMS 보급확대 (7차전력수급)	?	?	?	?
합계